**Handleiding**

De verwerking van het Kofferlabel Glitter Blauw is opgesteld door onze specialisten en moet nauwkeurig worden gevolgd om te zorgen voor het beste eindresultaat. De verwerking kan je hieronder vinden:

**Sublimatie**

Temperatuur: 180℃

Tijd: 60 seconden

Druk: Laag | 2-3 bar

Verwijderen: Heet

Hulpmiddel: Teflon vel

**Verwerking**

* Print het ontwerp in spiegelbeeld op **Sublimatie papier**.
* Leg een **Teflon vel**op de persmat en leg daarop een vel papier.
* Leg het kofferlabel zonder riempje op het vel papier met de witte zijde boven.
* Leg hierop het Sublimatie papier met de gespiegelde print naar beneden.
* Leg hierop een tweede **Teflon vel**.
* Pers gedurende de aangegeven tijd, temperatuur en druk.
* Verwijder het Teflon vel en het Sublimatie papier direct.

**Tips**

Zorg dat de print het kofferlabel overlapt om het hele oppervlak aflopende te bedrukken. Let er op dat het overlappende gedeelte van het sublimatiepapier op het papier en teflon vel onder het kofferlabel terecht komt zodat er geen kleur pigment uit de print in de persmat komt.
Zet de print eventueel vast met **hittebestendig tape** om verschuiven te voorkomen.