**Handleiding**

De verwerking van de Houten PlanX Kerstboom is opgesteld door onze specialisten en moet nauwkeurig worden gevolgd om te zorgen voor het beste eindresultaat. De verwerking kan je hieronder vinden.

**Transferpapier TheMagicTouch RST**

Temperatuur: 145℃

Tijd: 60 seconden

Druk: Hoog

Verwijderen: Afgekoeld met water

Hulpmiddel: Schuimrubber matje.

**Verwerking**

* Print het ontwerp in spiegelbeeld op **transferpapier TheMagicTouch RST**.
* Leg een vel papier op de persmat en leg daarop de Houten Planx Kerstboom met de te bedrukken zijde naar boven.
* Leg hierop de print op het transferpapier TheMagicTouch RST met de gespiegelde print naar beneden.
* Leg hierop het **Schuimrubber matje**.
* Spuit hierop met een plantenspuit 2 a 3x een waas van vocht.
* Pers gedurende de aangegeven tijd, temperatuur en druk.
* Bevochtig de achterkant van het transferpapier TheMagicTouch RST met water d.m.v. de plantespuit.
* Verwijder de transfer na minimaal 30 seconden als deze bijna vanzelf loskomt door het water.

**Tips**

Zorg dat de print de Houten Planx Kerstboom overlapt ook als het ontwerp kleiner is dan het formaat van de Planx. Dit voorkomt dat de rand van het transferpapier TheMagicTouch RST een afdruk in het hout geeft na het persen. Let er op dat het overlappende gedeelte van de print op het papier onder de Houten Planx Kerstboom terecht komt zodat er geen toner uit de print op de persmat komt. Voor het aflopend bedrukken is A3 formaat transferpapier TheMagicTouch RST noodzakelijk.